中山市兆鹰五金电镀有限公司
自行监测方案
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 中山市兆鹰五金电镀有限公司
2019年01月01日

1、单位基本情况
企业名称：中山市兆鹰五金电镀有限公司
法人代表：李在
所属行业：金属表面处理及热处理加工
生产周期：常年生产
地址： 中山市三角镇高平工业区锦成西二街6号5楼
联系人：赵伯助
联系电话：13392949765
电子邮箱：2797216906@qq.com
经营范围：金属表面处理及热处理加工；生产、销售：五金、塑胶制品

是否委托监测机构：是
产品规模、生产工艺及产排污情况
产品规模

主要生产设备：端子连续电镀线3条，
半自动首饰线1条，

半自动五金线1条。
生产工艺
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产排污情况
公司共设置8个废水排放口（DW001、DW002、DW003、DW004、DW005、DW006、DW007、DW008）。13个工业废气排放口（酸雾废气：FQ-20248(DA016)、FQ-11190(DA021)、FQ-20249(DA015)、FQ-11188(DA024)；含氰废气：FQ-11186(DA025)、FQ-11187(DA022)、FQ-14596(DA020) 、FQ-21868(DA019)；铬酸雾废气：FQ-21869(DA023)；粉尘废气：FQ-20252(DA027)；有机废气：FQ-20251(DA018)、FQ-20250(DA026)；燃天然气锅炉废气：FQ-21870(DA017)）
废水
废水污染源：①生产废水；②生活污水

生产废水处理及排放情况：我司废水主要为电镀废水。电镀废水主要分为七类废水，分别为含镍废水、化学镍废水、含氰废水、含铬废水、综合废水、前处理废水、混排废水，七类废水由独立的废水管道通过废水收集系统汇入中山市三角镇高平污水处理有限公司进行处理，处理达标后排入洪奇沥水道。
生活污水处理及排放情况：我司生活污水经化粪池处理后排入中山市三角镇污水处理有限公司。
废气
废气污染源：①电镀工艺废气；②有机废气；③燃天然气锅炉废气

废气处理及排放情况
（1）电镀工艺废气，公司生产过程中产生的电镀工艺废气按照废气种类分类收集处理及排放，主要类别为硫酸雾废气、铬酸雾废气、含氰废气。公司在生产过程中未使用氢氟酸及含氟类物质。公司针对各类电镀工艺废气采取有效的处理措施进行处理达标后高空排放。具体的废气处理方法如下。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1  铬酸雾废气处理流程图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2  硫酸雾废气处理流程图
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图3  含氰废气治理流程图
（2）有机废气，公司部分工件需要封油，此过程产生有机废气，其主要成分为苯系物。公司通过抽气设备收集至车间顶部采用水帘柜+活性炭吸附柱处理，设备集气率约为90%。治理流程图如下。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4  有机废气治理流程图
（3）燃料燃烧废气，公司生产过程中燃烧天然气为热水炉以及烘干机提供热量，产生天然气燃烧废气。天然气燃烧废气通过排气筒直接排放。
2、监测点位及示意图
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图5  公司平面布置及监测点位分布图


3、监测指标、执行标准及其限值
各污染因子排放标准限值见下表
表3  各污染因子排放标准限值
	污染物类别
	监测点位
	污染因子
	执行标准
	标准限值
	单位

	废气
	燃烧废气排放口
	二氧化硫
	GB 13271-2014
	50
	mg/m3

	
	燃烧废气排放口
	氮氧化物
	GB 13271-2014
	200
	mg/m3

	
	燃烧废气排放口
	烟尘
	GB 13271-2014
	20
	mg/m3

	
	燃烧废气排放口
	烟气黑度
	GB 13271-2014
	1
	级

	
	铬酸雾排放口
	铬酸雾
	GB21900-2008表5
	0.05
	mg/m3

	
	酸雾排放口
	硫酸雾
	GB21900-2008表5
	30
	mg/m3

	
	酸雾排放口
	氯化氢
	GB21900-2008表5
	30
	mg/m3

	
	酸雾排放口
	氮氧化物
	GB21900-2008表5
	200
	mg/m3

	
	含氰废气排放口
	氰化氢
	GB21900-2008表5
	0.5
	mg/m3

	
	有机废气排放口
	苯
	DB44/27-2001
	12
	mg/m3

	
	有机废气排放口
	甲苯
	DB44/27-2001
	40
	mg/m3

	
	有机废气排放口
	二甲苯
	DB44/27-2001
	70
	mg/m3

	
	有机废气排放口
	臭气浓度
	GB 14554-93
	6000
	无量纲

	
	粉尘废气排放口
	颗粒物
	DB44/27-2001
	120
	mg/m3

	无组织废气
	厂界
	氯化氢
	DB44/27-2001
	0.20
	mg/m3

	
	
	铬酸雾
	DB44/27-2001
	0.006
	mg/m3

	
	
	苯
	DB44/27-2001
	0.40
	mg/m3

	
	
	甲苯
	DB44/27-2001
	2.4
	mg/m3

	
	
	二甲苯
	DB44/27-2001
	1.2
	mg/m3

	
	
	颗粒物
	DB44/27-2001
	1.0
	mg/m3

	
	
	硫酸雾
	DB44/27-2001
	1.2
	mg/m3

	
	
	氰化氢
	DB44/27-2001
	0.024
	mg/m3

	
	
	氮氧化物
	DB44/27-2001
	0.12
	mg/m3

	厂界噪声
	厂界南侧布设1个点位，共1个监测点位
	噪声
	GB12348－2008
	昼间:65，夜间:55
	dB(A)


4、监测频次
本企业是属于重金属企业国家重点监控企业，全公司污染源监测点位、监测因子及监测频次见下表。（附全公司平面布置及监测点位分布图）。
表1  全厂污染源点位布设
	污染源类型
	排污口编号
	排污口类型
	排污口位置
	监测因子
	监测

方式
	监测频次
	备注

	废气
	FQ-20248

DA016
	酸雾
	A1
	N22°42′ 22.14″;E113°28′6.13″
	硫酸雾、氯化氢、氮氧化物
	②
	每半年1次
	委托中山市中能检测中心有限公司检测

	
	FQ-21868

DA019
	含氰废气
	A2
	N22°42′ 22.36″;E113°28′6.20″
	氰化氢
	②
	每半年1次
	

	
	FQ-21869

DA023
	铬酸雾
	A3
	N22°42′ 22.57″;E113°28′6.20″
	铬酸雾
	②
	每半年1次
	

	
	FQ-20252
DA027
	粉尘
	A4
	N22°42′ 22.96″;E113°28′6.53″
	颗粒物
	②
	每半年1次
	

	
	FQ-20251

DA018
	有机废气
	A5
	N22°42′ 22.00″;E113°28′6.49″
	苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度
	②
	每季度1次
	

	
	FQ-11186 
DA025
	含氰废气
	A6
	N22°42′ 22.14″;E113°28′6.56″
	氰化氢
	②
	每半年1次
	

	
	FQ-14596

DA020
	含氰废气
	A7
	N22°42′ 22.03″;E113°28′6.60″
	氰化氢
	②
	每半年1次
	

	
	FQ-11187

DA022
	含氰废气
	A8
	N22°42′ 22.46″;E113°28′6.24″
	氰化氢
	②
	每半年1次
	

	
	FQ-11190

DA021
	酸雾
	A9
	N22°42′ 22.88″;E113°28′6.31″
	硫酸雾、氮氧化物
	②
	每半年1次
	

	
	FQ-20249

DA015
	酸雾
	A10
	N22°42′ 22.07″;E113°28′5.99″
	氯化氢
	②
	每半年1次
	

	
	FQ-11188

DA024
	酸雾
	A11
	N22°42′ 22.36″;E113°28′6.71″
	硫酸雾
	②
	每半年1次
	

	
	FQ-21870

DA017
	燃烧废气
	A12
	N22°42′ 22.54″;E113°28′6.78″
	氮氧化物
	②
	每月1次
	

	
	
	
	
	
	烟尘、二氧化硫、黑度
	②
	每年1次
	

	
	FQ-20250

DA026
	有机废气
	A13
	N22°42′ 22.25″;E113°28′6.64″
	苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度
	②
	每半年1次
	

	无组织废气
	厂界上风向
	厂界
	A14
	N22°42′ 22″;E113°28′7″
	 氯化氢、铬酸雾、二甲苯、苯、颗粒物、硫酸雾、氰化氢、甲苯、氮氧化物
	②
	每年1次
	

	
	厂界下风向
	
	A15
	N22°42′ 21″;E113°28′5″
	
	②
	每年1次
	

	
	厂界下风向
	
	A16
	N22°42′ 21″;E113°28′5″
	
	②
	每年1次
	

	
	厂界下风向
	
	A17
	N22°42′ 21″;E113°28′6″
	
	②
	每年1次
	

	厂界噪声
	厂界外南1米1#
	 ——
	厂界外南1米1#
	N22°42′ 21″;E113°28′6″
	噪声
	②
	每季度昼夜1次
	


注：（1）监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”
（2）无组织废气点位应按照当天风向进行布点。

5、采样和样品保存方法
有组织废气手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准及《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 、GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》执行,废气自动监测参照HJ/T 75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）、HJ/T 76-2017《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》执行；采样频次和采样时间依据《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007中10.2采样频次和时间（1个小时内等时间间隔或1个小时内等时间连续采集3个样品，计算平均值）；无组织参照相关污染物排放标准及《大气污染物无组织排放监测技术到导则》HJ/T 55-2000、《泄露和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014 执行；厂界环境噪声的监测点位置具体要求按《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。
6.监测分析方法和仪器
废气以及噪声污染因子将委托中山市中能检测中心有限公司检测，监测分析方法、依据及仪器见下表。
表2  监测分析方法、依据和仪器
	监测因子
	监测分析方法
	方法来源
	检出限
	监测仪器

	
	
	
	
	名称
	型号

	废气
	二氧化硫
	固定污染源排气中二氧化硫的测定  定电位电解法 
	HJ 57-2017
	3 mg/m³
	自动烟尘气测试仪
	3012H

	
	氮氧化物
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 
	HJ 693-2014
	0.7 mg/m³
	自动烟尘气测试仪
	3012H

	
	烟尘
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
	GB/T 16157-1996
	/
	电子分析天平
	BSA124S

	
	烟气黑度
	测烟望远镜法
	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2003年
	/
	林格曼测烟望远镜
	QT201

	
	苯
	环境空气 苯系物的测定活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010
	HJ 583-2010
	5.0×10-4mg/m3
	气相色谱仪
	7820A

	
	甲苯
	
	
	
	
	

	
	二甲苯
	
	
	
	
	

	
	铬酸雾
	固定污染源排气中铬酸雾的测定
二苯基碳酰二肼分光光度法
	HJ/T 29-1999
	0.005 mg/m3
	可见分光光度计
	N2

	
	硫酸雾
	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 
	HJ 544-2016
	0.2mg/m3
	离子色谱仪
	925

	
	氯化氢
	固定污染源排气中氯化氢的测定
硫氰酸汞分光光度法 
	HJ/T 27-1999
	0.9 mg/m3
	可见分光光度计
	N2

	
	氰化氢
	固定污染源排气中氰化氢的测定  异烟酸-吡唑啉酮分光光度法               
	HJ/T 28-1999
	0.09 mg/m3
	可见分光光度计
	N2

	
	臭气浓度
	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》
	GB/T 14675-1993
	10
	/
	/

	无组织废气
	铬酸雾
	固定污染源排气中铬酸雾的测定
二苯基碳酰二肼分光光度法
	HJ/T 29-1999
	0.0005 mg/m3
	可见分光光度计
	N2

	
	氯化氢
	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 
	HJ/T 27-1999
	0.05 mg/m3
	可见分光光度计
	N2

	
	硫酸雾
	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 
	HJ 544-2016
	0.08mg/m3
	离子色谱仪
	925

	
	氮氧化物
	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法  
	HJ 479-2009
	0.05 mg/m3
	可见分光光度计
	N2

	
	氰化氢
	固定污染源排气中氰化氢的测定  异烟酸-吡唑啉酮分光光度法               
	HJ/T 28-1999
	0.09 mg/m3
	可见分光光度计
	N2

	
	颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》
	GB/T 15432-199
	0.001mg/m3
	电子分析天平


	/

	
	苯
	环境空气 苯系物的测定活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010
	HJ 583-2010
	5.0×10-4mg/m3
	气相色谱仪
	7820A

	
	甲苯
	
	
	
	
	

	
	二甲苯
	
	
	
	
	

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008
	24dB（A）
	多功能声级计
	AWA5688


7．质量保证与质量控制
公司的废气以及噪声污染因子将委托具备相应检测能力资质的中山市中能检测中心有限公司进行检测。

a测人员持证上岗，监测仪器按规定每年检定、检验合格，并在有效期内。
b废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，保证整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性。
c采样及样品的保存方法符合相关标准要求，实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。
d监测报告严格执行三级审核制度。第一级审核为：采样人员之间/分析人员之间的互校；第二级为：报告审核人员的审核；第三级为：授权签字人审核。第一级互校后，校核人应在原始记录上签名，第二、三级审核后应该在检测报告上签名。保证数据完整、准确。
8．监测结果的公开
8.1 监测结果的公开时限
企业基础信息随监测数据一并公开。手工监测结果在监测报告完成次日公开,遇到节假日则在节假日上班后第一天公布节假日期间的自行监测数据。每年1月底前公布上一年度自行监测年度报告。

8.2 监测结果的公开方式
主要是通过全国污染源监测信息管理与共享平台（http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action ）、广东省重点污染源综合管理平台（http://www-entser.gdep.gov.cn/）进行公开。

9．监测方案的实施
本监测方案于2019年01月01日开始执行。
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